場地型式： 鏡框式劇場

1.舞台區基本尺寸資料：
鏡框資料（鏡框結構方式：固定式） 

	編號
	內容
	尺寸（公分）

	PL
	鏡框線
	―

	G
	鏡框厚度
	95

	A
	鏡框最大開口
	1190

	a
	鏡框最小開口
	―

	B
	鏡框最大高度
	1010

	b
	鏡框最小高度
	―


舞台表演區資料

	編號
	內容
	尺寸（公分）

	C
	舞台中心前緣至鏡框線距離
	229.5公分

	D
	舞台左側前緣至鏡框線距離
	181公分

	E
	舞台右側前緣至鏡框線距離
	180公分

	 
	舞台鏡框線至大幕桿距離
	50公分

	F
	舞台鏡框線至後牆距離
	1337公分

	C1
	舞台鏡框線至天幕桿距離
	944.5公分

	 
	舞台鏡框線至最後一支吊桿的距離
	1018公分

	 
	大幕桿至天幕桿距離
	894.5公分

	H
	舞台高度
	111.5公分

	C2
	舞台前緣裝修板尺寸（寬×高）
	20×9公分

	R
	舞台面至吊具鋼棚底緣距離
	2207公分


側舞台區資料

	編號
	內容
	尺寸（公分）

	E
	舞台中心線至舞台右牆距離
	1346公分

	D1
	舞台中心線至舞台左牆距離
	1316公分

	N
	右側舞台空間尺寸（寬×深×高）
	504×1354×620公分

	M
	左側舞台空間尺寸（寬×深×高）
	751×1354×620公分

	J
	穿場過道寬度 260
	 


舞台前緣

	編號
	內容
	尺寸（公分）

	S
	舞台前緣中心至第一排中心觀眾席距離
	340公分

	 
	舞台前緣左側至第一排左側觀眾席距離
	362公分

	 
	舞台前緣右側至第一排右側觀眾席距離
	370.5公分

	T
	舞台前緣中心至最後一排中心觀眾席距離
	2260公分


\
2.觀眾席位
[image: image1.png]



· 第一樓層觀眾席區：共20排、共733席，座椅型式為固定式。 

· 第二樓層觀眾席區：共4排、共96席，座椅型式為固定式。

總共觀眾席位有829席。

 

電子看板
· ‧廠牌及規格：LED電子看板
· ‧看板色相：全彩
· ‧控制軟體：HDMI介面之筆記型電腦(自備)
· ‧數量：2 

· ‧安裝位置：觀眾席前，舞台鏡框兩側 

· ‧可視範圍說明：觀眾席
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舞台地板

地板面材︰堅木拼花地板磚地板顏色︰淺褐色安裝形式︰RC地坪上舖設3分夾板，面貼地板磚。

其他說明︰不可於舞台面使用任何螺釘或釘子佈景出入口。

	內容
	尺寸（公分）

	卸貨口尺寸（寬×高）
	240×256
共有2個門，舞台後方左右各一個

	卸貨口至戶外地面高度
	50

	佈景進入舞台區出入口門尺寸（寬×高）
	375×207
為一通道，沒有門；需爬五階樓梯到達舞台面，有遮光紅簾


搬運佈景到舞台區的動線說明

由中心左右兩側車道進入直行，(左、右)轉便可到達劇場後方的佈景卸貨口。

 ==========================================================
3.演員化妝室及相關設備

        中型，共4間，每一間可容納人數：4人，總容納人數為16人。

內部設施如下：

	項目
	設置狀態

	化妝椅
	有

	化妝桌
	有

	化妝鏡
	有

	化妝燈
	無

	置物櫃
	有

	固定式衣架
	無

	更衣間
	有

	試衣鏡
	有

	洗臉台
	有

	廁所
	有

	淋浴間 
	有

	桌面上110V一般H插座
	有


 

排練教室及相關設備

        中型，共2間。空間尺寸：1180W×600D。

內部設施如下：

	項目
	設置狀態
	數量

	排練鏡
	有
	1式

	把干
	有
	1組

	舞蹈地板
	無
	

	備註：該空間亦可做為大型化妝室使用，每間有洗臉台4個。


 

停車場地(汽、機車)
	項目
	設置狀態
	數量
	單位
	備註

	工作人員停車場
	有 
	100
	個 
	免費

	觀眾停車場
	有 
	
	
	


 

4.演藝廳音響資訊

※本資訊僅供參考，實際資訊以現場為準。

 

音響系統

        音響控制室位置：樓上觀眾席後方

	項目
	標的名稱
	單位
	數量
	廠牌/型號

	1
	數位混音主控器
	台
	1
	Allen & Heath/GLD-80

	2
	混音器信號擴充介面
	式
	1
	Allen & Heath/AR2412

	3
	喇叭多工信號處理器
	台
	2
	Symetrix/Jupiter 8

	4
	超低音功率擴大機
	台
	1
	Peavey/IPR2-7500

	5
	主喇叭低音功率擴大機
	台
	2
	Peavey/IPR2-5000

	6
	主喇叭中音功率擴大機
	台
	2
	Peavey/IPR2-3000DSP

	7
	主喇叭高音功率擴大機
	台
	2
	Peavey/IPR2-2000DSP

	8
	中央聲道喇叭功率擴大機 
	台
	1
	Peavey/IPR2-5000

	9
	線性陣列喇叭 
	支
	8
	Peavey/Versarray 212

	10
	線性陣列超低音喇叭 
	支
	4
	Peavey/Versarray 218

	11
	中央聲道喇叭 
	支
	2
	Peavey/Versarray 112

	12
	舞台監聽喇叭 
	支
	4
	Peavey/PV-15M

	13
	控制室監聽喇叭
	支
	2
	Peavey/PVx-12

	14
	舞台監聽回授抑制器
	台
	2
	Peavey/QF-131

	15
	舞台監聽喇叭功率擴大機 
	台
	2
	Peavey/IPR2-3000DSP

	16
	控制室監聽喇叭擴大機
	台
	1
	Peavey/IPR2-2000DSP

	17
	專業音樂播放機
	台
	1
	Numark/MP106USB

	18
	無線麥克風
	組
	3
	MIPROUHFMR-822

	19
	麥克風立架附斜桿
	支
	6
	

	20
	數位錄音機
	台
	1
	TENSONI/SR-103


5.演藝廳燈光資訊

※本資訊僅供參考，實際資訊以現場為準。

 燈光控制系統

燈光控制室位置：樓上觀眾席後方
控制台

· 廠牌及型號：NSI MELANGE 

· 控制系統︰Tracking Console 

· 記憶儲存方式：Memory Card 

· 具備監視螢幕 

· 數量︰1台 

· 訊號傳送方式：DMX 512 

· 具備Submaster的功能 

· Submaster的操作方式：手動/電腦記憶 

· 組數：8

 

燈光迴路配置

 

外區貓道

	區域
	迴路編號
	總迴路
	迴路盒型式
	備註 

	第一道燈光貓道
	1~8、55~57
	11
	燈光線槽
	1迴路2插頭,附豬尾電纜，55~57為5KW


 

觀眾席區

	區域  
	迴路編號
	總迴路
	 迴路盒型式 
	備註

	第一左側燈光包廂
	9~11
	3
	直立式燈光方槽
	1迴路2插頭,附豬尾電纜

	第一右側燈光包廂
	12~14
	3
	直立式燈光方槽
	1迴路2插頭,附豬尾電纜 


 

舞台區上方

	區域
	迴路編號
	總迴路
	迴路盒型式
	備註

	第一道燈光吊桿
	16-24、59、85-87
	14
	燈光線槽
	1迴路2插頭,附豬尾電纜，59容量為5KW

	第二道燈光吊桿
	25-28、30-34、58、88~91
	13
	燈光線槽
	1迴路2插頭,附豬尾電纜，58容量為5KW

	第三道燈光吊桿
	35~40、92~94
	9
	燈光線槽
	1迴路2插頭,附豬尾電纜

	天幕燈光吊桿
	41~48、60、95~96
	11
	燈光線槽
	1迴路2插頭,附豬尾電纜，60容量為5KW

	迴路盒插座型式：Three Pin 2P＋G母插座（頭）


 

基本燈具配置

外區貓道

	 區域
	燈具型式
	數量
	燈泡規格
	備註

	第一道燈光貓道
	LED PAR
	9
	
	 

	
	杓型泛光燈
	2
	1KW220V
	


 

觀眾席區

	區域 
	燈具型式
	數量
	燈泡規格 
	備註

	第一左側燈光包廂
	LED聚光燈
	4
	
	

	第一右側燈光包廂
	LED聚光燈
	4
	
	


 

舞台區上方 

	區域
	燈具型式
	數量
	燈泡規格
	備註

	第一道燈光吊桿
	LED PAR
	9
	
	

	
	傳統PAR
	2
	
	

	
	天幕燈
	4
	1KW220V
	

	第二道燈光吊桿
	LED PAR
	9
	
	

	
	傳統PAR
	2
	
	

	
	天幕燈
	2
	1KW220V
	

	第三道燈光吊桿
	LED PAR
	8
	
	

	
	傳統PAR
	2
	
	

	
	天幕燈
	4
	1KW220V
	

	天幕燈光吊桿
	天幕燈
	6
	1KW220V
	

	
	傳統PAR
	7
	
	

	燈具插頭型式：Three Pin 2P＋G公插頭


燈具清單

	燈具名稱
	燈具廠牌/型號
	數量
	燈泡規格
	備註

	LED PAR
	MEGA Light 
	26
	
	

	傳統PAR
	PAR-36
	13
	
	

	天幕燈 / 杓型泛光燈
	COLORTRAN
	16
	1KW220V
	

	上述清單內容及數量不包含外區、燈光包廂、高側燈及側燈光架的燈具。


 

燈具附件

	設備名稱
	使用的燈具
	數量
	尺寸
	備註

	色片夾
	傳統PAR
	數量充足
	
	


 

其他設備

燈光調燈梯

· ‧廠牌/型號：GENIE AWP-36 

· ‧最大工作平台高度：36英呎 

· ‧數量：1台

觀眾席場燈控制系統

· ‧場燈共有︰10迴路 

· ‧控制系統︰一般家用電燈開關 

· ‧廠牌及型號：定製品 

· ‧規格說明：僅可控制燈具的明亮 

· ‧數量：1台 

· ‧控制器操作位置：燈光控制室

舞台工作燈

工作燈

· ‧統一開關操作位置：沒有統一控制開關 

· ‧該操作位置可控制的區域如下：

	區域
	設置狀態

	舞台區
	有

	後舞台區
	無

	側舞台區
	有

	側舞台區工作樓梯
	無

	手動吊具操作區
	無

	吊具重鐵操作貓道
	無

	舞台上方鋼棚
	有

	燈光包廂
	無

	外區燈光貓道
	有

	特別說明：

· 1.舞台區的工作燈，以燈光控制台操作。 

· 2.側舞台區的工作燈為壁燈。 

· 3.舞台上方鋼棚的工作燈控制在右側舞台。 

· 4.外區貓道的工作燈控制在燈光控制室。


6.演藝廳懸吊資訊

一般說明（公分、公斤）
	編號
	用途
	控制面板/吊桿名稱
	到PL距離
	吊桿
長度
	操作形式
	備註

	PL
	鏡框線
	—
	0
	—
	—
	 

	1
	防火大幕
	—
	5
	—
	手動昇降
	控制器於舞台正後方

	2
	眉幕
	眉幕升降
	5
	1485
	電動昇降
	 

	2A
	袖幕
	—
	—
	125×2
	固定式吊桿
	 

	3
	大幕
	大幕昇/降
	50
	1485 
	電動昇降
	 

	4
	第一道翼幕
	 —
	99
	300×2
	固定式吊桿
	 

	5
	第一道燈光吊桿
	燈光桿#1
	140
	1405
	電動昇降
	 

	6
	空吊桿1
	空桿#1
	200
	1390
	電動昇降
	 

	7
	第二道翼幕
	—
	261
	300×2
	固定式吊桿
	 

	8
	第一道沿幕
	沿幕#1
	355
	1405
	電動昇降
	 

	9
	第二道燈光吊桿
	燈光桿#2
	397.5
	1405
	電動昇降
	 

	10
	第三道翼幕
	—
	451.5
	300×2
	固定式吊桿
	 

	11
	空吊桿2
	空桿#2
	474.5
	1390
	電動昇降
	 

	12
	中隔幕
	中隔幕昇/降
	500.
	51405
	電動昇降手動對開
	 

	13
	第二道沿幕
	沿幕#2
	546
	1405
	電動昇降
	 

	14
	第三道燈光吊桿
	燈光桿#3
	561
	1405
	電動昇降
	 

	15
	空吊桿3
	空桿#3
	609
	1390
	電動昇降
	 

	16
	第四道翼幕
	—
	646
	300×2
	固定式吊桿
	 

	17
	第三道沿幕
	沿幕#3
	689
	1405
	電動昇降
	 

	18 
	天幕燈光吊桿
	燈光桿#4
	732
	1405
	電動昇降
	 

	19
	黑背幕
	底幕昇/降
	817
	1405
	電動昇降手動對開
	 

	20
	銀幕
	銀幕
	862
	—
	電動昇降
	 

	21
	空吊桿4
	空桿#4
	883.5
	1390
	電動昇降
	 

	22
	天幕桿
	天幕
	944.5
	1405
	電動昇降
	 

	23
	第五道翼幕
	—
	1018
	300×2
	固定式吊桿
	 

	24
	側舞台遮蔽翼幕一
	—
	140
	200
	固定式吊桿
	可旋轉角度

	25
	側舞台遮蔽翼幕二
	—
	430
	200
	固定式吊桿
	可旋轉角度

	26 
	側舞台遮蔽翼幕三
	—
	720
	200
	固定式吊桿 
	可旋轉角度


 

布幕規格

	名稱
	顏色
	材質
	數量
	尺寸
（公分）
	備註

	防火幕
	乳白
	防火材質
	1片
	1485×1250
	 

	眉幕
	紅
	絨布
	1片
	1485×785
	 

	袖幕
	紅
	絨布
	2片
	125×605
	 

	大幕
	紅
	絨布
	1組
	1485×1115
	 

	沿幕
	黑
	絨布
	3片
	1405×295 
	 

	翼幕
	黑
	絨布
	10片
	415×1045
	懸吊時配合吊桿長度，布幕尾端需回摺吊掛。

	中隔幕
	黑 
	絨布 
	1組
	1405×1105 
	 

	銀幕
	白
	—
	1組
	1220×675
	銀幕四周有黑框，黑框尺寸上下各為60公分左右各為65公分。

	黑背幕
	黑
	絨布
	1組
	1405×1110 
	 

	天幕
	白
	帆布
	1片
	1405×895
	 

	側舞台遮蔽翼幕
	紅
	絨布
	6片
	200×600
	 


 

音響反射板說明（公分）
	名稱
	顏色
	數量
	單位
	尺寸
	操作方式
	備註

	音響反射板
	米白
	9
	組
	183.5×405
	人力搬運
	 

	特別說明：

· 1.反射板底部有車輪。

· 2.反射板的頂端為一個斜面。


 

吊具控制系統說明

· ‧電動控制器操作位置：右側舞台鏡框牆，電動吊具的控制盤分成兩個，一個控制4支空吊桿，另一個控制其他的13支吊桿。 

· ‧控制系統說明︰按鍵式，每一支吊桿有上、下及停止等三個按鍵；具吊桿昇降之最高及最低定位點的自動停止設定，但無法自動設定與記憶吊桿的任一高度。

